Nordfyns kommune  
Natur og miljø.

Att: Nedsivning af regnvand

# **Ansøgning om nedsivningstilladelse, udtræden af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand og delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.**

**Placering og ejerforhold**

| **Adresse** |  |
| --- | --- |
| **Matrikel og ejerlav** |  |
| **Navn på grundejer(e)** |  |

**Navn og kontaktoplysninger på ansøger**

| **Navn** |  |
| --- | --- |
| **Telefon** |  |
| **E-mail** |  |

**Afstande fra nedsivningsanlægget:**

|  | **Ja** | **Nej** |
| --- | --- | --- |
| Er afstanden til vandløb, sø eller hav større end 25 meter?  (ellers søges udledningstilladelse) |  |  |
| Er afstanden til vandindvindingsanlæg større end 25 meter? |  |  |
| Er afstanden til skel større end 2 meter? |  |  |
| Er afstanden til bygning med beboelse eller kælder større end 5 meter? |  |  |
| Er afstanden til bygning uden beboelse eller kælder større end 2 meter? |  |  |
| Er området kortlagt som forurenet? |  |  |

**Beskrivels af projektet**

| Samlet befæstet areal der **i dag** afleder til offentlig kloak | m2 |
| --- | --- |
| Samlet befæstet areal der **fremover** ledes til nedsivning | m2 |
| * tagareal | m2 |
| * fliser og andet belægning | m2 |
| Er der dele af tag- og overfladevandet der ikke håndteres på egen grund? |  |
| Samlet befæstet areal, der **fremover** fortsat afleder til offentlig kloak | m2 |

**Beskrivelse af nedsivningsanlægget**

Vedlæg en skitse af anlæggets opbygning og placering på grunden. Tegn her eller vedhæft et kort med indtegningen:

Jeg ønsker at etablere én eller en kombination af følgende løsninger:

| **Løsninger** | **Sæt x** | **Dimension\*** |
| --- | --- | --- |
| Nedsivning gennem grøn overflade – regnbede, grøfter etc. |  | m2 |
| Nedsivning gennem permeable belægninger f.eks. udledning på græsplæne |  | m2 |
| Nedsivning i faskine |  | \_\_\_m\*\_\_\_m\*\_\_\_m=\_\_\_\_m3 |
| Andet (beskriv hvordan) |  |  |

Hvis du ønsker et anlæg, der er tilpasset dit behov (mest sikre håndtering), så lav en nedsivningstest (vejledning [her](http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582)) og anvend resultatet i LAR regnearket [her](http://www.laridanmark.dk/dimensionering-af-lar-anlaeg/31582).  
\* Vedlæg evt. udfyldt LAR-regneark som dokumentation for dimensionering.

**Ansøgning om udtræden af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand**

|  | Ja | Nej |
| --- | --- | --- |
| Ønsker du tilladelse til at udtræde af spildevandsforsyningen for tag- og overfladevand? |  |  |
| Jeg søger VandCenter Syd om tilbagebetaling for regnvandsdelen af kloaktilslutningen. |  |  |
| Hvis ja; hvor stor en andel af tag- og overfladevand vil du håndtere selv |  | % |

Hvis du håndterer dit regnvand på egen grund, kan du få tilbagebetalt *op til* 40 % af standardtilslutningsbidraget. I 2021 svarer det til 25.875 kr. Du skal som minimum håndtere regnvandet fra ½-delen af de befæstede arealer på grunden. Det er VandCenter Syd, der afgør, om beløbet kan udbetales.

Opgørelsen over eksisterende tilsluttede befæstede arealer og planlagte frakoblede arealer vil blive lagt til grund for opgørelsen. VandCenter Syd forbeholder sig ret til at kontrollere ved tilsyn, om det færdigmeldte anlæg er udført i overensstemmelse med det oplyste.

Nordfyns kommune videresender en kopi af ansøgningen til VandCenter Syd til samtykke/vurdering af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag. Du giver med ovenstående **ja** samtykke til, at Nordfyns Kommune må dele alle ovenstående oplysninger i ansøgningen med kommunens forsyningsselskab VandCenter Syd.

Når frakoblingen af regnvand er foretaget, skal du og kloakmesteren udfylde og indsende en færdigmelding til kommunen, så vi kan se, at frakoblingen af dit regnvand er gennemført. Når vi har modtaget færdigmeldingen, sender vi den videre til VandCenter Syd.

Tilbagebetalingen sker, når du har fået godkendt din frakobling. Pengene bliver automatisk sat ind på din konto.